補充文件

2011/11/11

1. 從壓縮檔解出來的bootfile中有三個檔案，u-boot, MLO, boot，將此三個檔案放置於SD卡中的boot槽(也就是第一個分割槽)
2. 在file system中放置SD卡至第二區，我少打了一行指令

$ mkdir android\_rootfs

$ cp –r root/\* android\_rootfs

$ cp –r system android\_rootfs

$ cp –r android\_rootfs/\* /media/rootfs/

$ sudo chmod -R 777 /media/rootfs/\*

如上述以紅色所框起來的指令。

1. 在編譯文件中，Configure target board的開機參數可以不用做設定，可以直接忽略。
2. 假若所有環境，kernel and file system都已編譯好，並且放入到SD卡中，需要使用putty去檢查是否開機正常，而設定如下圖：

(注意：Serial port 需要先看自己的電腦預設為多少，可能是其他的COM)

